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一、考核标准指标
定　量　考　核　指　标
	序号
	定量指标
	计算方法
	考核标准
	标准
水平
	分
值

	1
	卫生洁具设备漏水率
	检查出的漏水件数÷检查的总件数×100%
	≤2%计满分，每高
1％扣2分
	2％
	15

	2
	用水龙头漏水率
	检查出的漏水件数÷检查的总件数×100%
	≤2%计满分，每高
1％扣2分
	2％
	15

	3
	人均月用水水平
	抽检户年用水总量
	3.5立方米/人.月得分
	3.5立方米/人.月
	10

	
	
	抽检户总人数×12
	
	
	

	4
	居民户表计量率
	检查出的完好水表数÷检查的水表总数×100%
	≥90％计满分，每低1％扣2分
	90％
	15

	5
	公用用水设施情况
	检查绿化、环卫、景观等公用用水措施，设施完备情况
	符合节水要求，一处不合格扣1分
	
	

	6
	小区再生水利用
	检查小区内再生水利用情况
	有再生水利用设施，未正常运行扣1分
	
	

	加分项
	鼓励雨水利用
	检查雨水利用情况
	有雨水利用设施并正常运行加5分
	
	



基　础　管　理　考　核　指　标
	序号
	考核内容
	考核方法
	考核标准
	分值

	1
	有节水领导班子组织落实
	查文件，是否有文字记录
	领导班子、节水网络和有关工作记录齐全得满分
	10

	2
	小区公共用水部分无违章现象
	现场检查小区公共用水部位，调查用户
	小区内无违章洗车、漫灌、跑水等浪费水现象，物业、办公用水无跑冒滴漏
	10

	3
	有报修检漏制度及记录
	原始资料、报修记录等
	有检修制度和原始记录，发现问题及时解决各得5分
	10

	4
	经常开展节水宣传教育
	查看宣传资料，调查用户
	经常进行节水宣传教育，居民有节水意识
	15

	5
	无“包费制”和拖欠水费问题
	
	
	


二、考核标准的说明
1、卫生洁具设备漏水率
卫生洁具设备主要指的是除水龙头外的所有用水设备和部位。计算漏水率的方法是检查统计滴漏点。如：检查用水设备100件，其中有两处漏水点，漏水率为2%。低于2%，可得满分15分；每高1%扣2分，直至15分扣完为止。
2、用水龙头漏水率
用水龙头指的是居民家庭所有的水龙头。如：检查100个水龙头有2个龙头漏水，漏水率为2%，每高1%扣2分，依此类推15分扣完为止。
3、人均月用水水平
采取抽查的办法，原则上抽查20%以上的用户（绝对数不得低于50户），而且抽查的用户要和小区内总的人口构成成比例。如某小区有1000户，其中2口及2口以下有100户，占10%；3口之家有300户，占30%；4口之家有250户，占25%；5口及5口以上350户，占35%。那么抽查20%即200户，这200户中应有2口及2口以下20户，3口人的60户，4口人的50户，5口及5口以上的70户。这200户的年总用水量除以总人口再除以12个月得出人均月用水量，低于或等于3.5立方米的得10分。
4、居民户表计量率
居民户表计量率：指居民户水表的准确完好。水表是计量的基础，水表完好才能保证数据统计准确。如某小区1000块水表，有10块水表坏了，即居民户水表计量率为99%。
5、基础管理考核
要求有节水领导班子，组织和落实节水工作，要有相应文字记录。
6、小区公共用水部分无违章现象
要求小区内无违章洗车、漫灌、跑水等浪费水现象，物业、办公用水无跑冒滴漏。
7、报修、检漏制度和记录
报修、检漏制度和记录完整。
8、节水宣传
小区内的节水宣传经常化，采用群众喜闻乐见的形式，引导群众增强节水意识，积极参与到节水活动中。




